/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//  インターフェース・ボード・デバイス・ドライバのインストールについて
//
//  Windows NT4.0(SP3)用
//
//  Copyright (C) 1997 COMPUTEX CO.,LTD.
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

１．対象インターフェース
+-----------+--------+------------------+------------+
|   名称    |  バス  |      ホスト      |    WinNT4  |
+-----------+--------+------------------+------------+
| ISA-IF01  | ISA    | AT互換機         |     ○     |
| ISA-IF02  | ISA    | AT互換機         |     ○     |
| PCC-IF01  | PCMCIA | AT互換機         |     Ｘ     |
| PCC-IF02  | PCMCIA | AT互換機         |     Ｘ     |
| PCI-IF01  | PCI    | AT互換機         |     Ｘ     |
| PCI-IF02  | PCI    | AT互換機         |     △*1   |
| ﾌﾟﾘﾝﾀﾎﾟｰﾄ | ---    | AT互換機         |     ○     |
+-----------+--------+------------------+------------+

    *1 IF02_NT4.txtを参照してください。

２．ディスクの内容

    ISA_NT4.TXT          このファイル
    ISA_NT4.EXE          ISA-IF01,02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバのインストーラ
    IF02_NT4.TXT         PCI-IF02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバの説明ファイル
    IF02_NT4.EXE         PCI-IF02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバのインストーラ
    README.TXT           Windows95/98/Me/2000用デバイス･ドライバの説明ファイル
    CTEXW9X.INF          Windows95/98/Me用インターフェースボード設定ファイル
    CTEXW2K.INF          Windows2000用インターフェースボード設定ファイル
    CTEXIF02.SYS         Windows2000用デバイスドライバ本体
    CTEXIF03.SYS         Windows2000用デバイスドライバ本体
    WRTDEV0.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV1.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV2.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV3.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV4.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV5.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV6.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV7.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV8.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV9.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ


３．インストール方法

    インストールの方法はWindowsNTにAdministratorでログインしてCD-ROMのディレク
    トリ(\DRIVERS)のISA_NT4.EXEを実行し、指定に従ってセットアップしてください。
    インストールが終わるとデバイス･ドライバとインターフェース・ボードの設定を
    行うためのプログラム[COMPUTEX InterfaceManager for WindowsNT(x86)]が登録さ
    れます。


４．インターフェース・ボードのセットアップ

    CSIDEはユーザー権限で実行できますが、デバイスドライバ・ソフトの実行や設定
    の変更はAdministratorでログインして変更してください。

    インターフェース・ボードをCSIDEに認識させるためには、[COMPUTEX InterfaceMa
    nager for WindowsNT(x86)]を実行してインターフェース・ボードの種類とデバイ
    ス・アドレスの設定を行う必要があります。

    インターフェース・ボードは、[COMPUEX InterfaceManager for WindowsNT]を使用
    して最大８枚までセットアップすることができます。


５．バージョン履歴
-------------------------------------------------------------------------
 V1.0 -> V1.1                                                    97/11/14
-------------------------------------------------------------------------

■　仕様追加

・使用できるインターフェースに以下のものを追加しました。
  ・ＩＳＡ−ＩＦ０１
  ・プリンタポート専用 ＪＴＡＧプローブ(ＤＯＳ／Ｖ互換機)

■　仕様変更

・レジストリのアクセス権の設定をレジストリエディタで編集しなければならな
  かったのを止めた。
