# CSIDE95 Version2をご使用の方へ

###

## Windows98でCSIDE95 Version2をご使用の方へ
CSIDE Version3の機能拡張に伴っての制限事項

### Windows98でCSIDE95 Version2をご使用の方へ

インターフェース・ボードにPCI-IF02またはPCC-IF02でWDMドライバを使用されている場合、CSIDE Version3を起動する前にドライバを更新しなければなりません。これは、ドライバのバージョンアップに伴ってCSIDE Version3がWDMドライバを認識しなくなるためです。上記条件に該当する方は以下の手順に従ってインターフェース・ドライバを更新してください。

１．マイコンピュータの［プロパティ］を選択します、すると以下のウィンドウが開きますので[デバイス マネージャ]タブをクリックして下さい。

２．COMPUTEX-I/Fをダブルクリックします。すると現在インストールされているインターフェース･ドライバが表示されますので、COMPUTEX I/F board PCI-IF02 (WDM)を選択して下さい。

３．[プロパティ]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されますので[ドライバ]タブを選択して下さい。

４．[ドライバの更新]ボタンをクリックすと、デバイス･ドライバの更新ウィザードが起動します。

５．[次へ]ボタンをクリックと、ドライバの検索方向を指示されますので[特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する]を選びます。

６．[次へ]ボタンを押すと、インストールするドライバを聞かれますので、[ディスクの使用]ボタンをクリックします。

７．[ディスクからのインストール]のダイアログが表示されますので、CSIDEのMASTRディスクをCD-ROMをドライブに挿入してCD-ROMのディレクトリ(\DRIVERS)を指定して(ctexw9x.inf)を選択して[OK]ボタンをクリックします。

８．デバイスの選択画面が現れ[モデル]のリストからPCI-IF02　V1.03(Win9x)を選択して[次へ]のボタンをクリックするとインストールは完了です。あとは指示に従って、デバイス･ドライバの更新ウィザードを終了させて下さい。

※PCC-IF02のドライバを更新する場合も、以上と同じ作業を行って下さい。（PCI-IF02という表現がPCC-IF02に変わるだけです）

###
CSIDE Version3の機能拡張に伴っての制限事項

CSIDE Version3より機能拡張が行われました。
これに伴い、各オペレーティング・システム（OS）がある一定の条件をみたす必要があります。以下に各OSごとの制限事項を説明しますので、使用されているOSが条件をみたしているかをご確認ください。また、条件をみたしていない場合はOSにあったバージョンアップを行って下さい。

オペレーティング･システム | 注意事項
Windows95/98/Me | Internet Explorer 4.01以上をご使用ください。
Window NT4.0 | Service Pack4以上（SP5以上推奨）またはInternet Explorer 4.01以上をご使用ください。
Windows 2000 | 問題ありません

※これらの条件をみたしていない場合は、CSIDEを起動した時点で「エントリー・ポイントが見つかりません」などのエラーが表示され、起動できません。