/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//  インターフェース・ボード・デバイス・ドライバのインストールについて
//                                                                      V1.03
//  Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000用
//
//  Copyright (C) 1997 COMPUTEX CO.,LTD.
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

１．対象インターフェース

+-----------+--------+----------+----------------+----------+
|   名称    |  バス  | ホスト   | Window95/98/Me | Win2000  |
+-----------+--------+----------+----------------+----------+
| ISA-IF01  | ISA    | AT互換機 |        ○      |    ×    |
| ISA-IF02  | ISA    | AT互換機 |        ○      |    ×    |
| PCC-IF01  | PCMCIA | AT互換機 |        ○      |    ×    |
| PCC-IF02  | PCMCIA | AT互換機 |        ○      |    ○    |
| PCI-IF01  | PCI    | AT互換機 |        ○*1    |    ×    |
| PCI-IF02  | PCI    | AT互換機 |        ○      |    ○    |
+-----------+--------+----------+----------------+----------+
     
    *1 PCI-IF01はWindows95のOSR2(4.00.950 B)にのみ対応しています。Windows95の
       スタンダード(4.00.950 または、4.00.950 A)では認識できません。


２．\Driversフォルダの内容

    README.TXT           このファイル
    CTEXW9X.INF          Windows95/98/Me用インターフェースボード設定ファイル
    CTEXW2K.INF          Windows2000用インターフェースボード設定ファイル
    CTEXIF02.SYS         Windows2000用デバイスドライバ本体
    CTEXIF03.SYS         Windows2000用デバイスドライバ本体
    WRTDEV0.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV1.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV2.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV3.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV4.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV5.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV6.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV7.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV8.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV9.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    ISA_NT4.TXT          ISA-IF01,02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバの説明ファイル
    ISA_NT4.EXE          ISA-IF01,02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバのインストーラ
    IF02_NT4.TXT         PCI-IF02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバの説明ファイル
    IF02_NT4.EXE         PCI-IF02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバのインストーラ

３．インストール方法

    インストールの方法はPlug&Playに対応しているものと対応していないもので異な
    ります。

    ■ PCI，PCMCIA(PCC)インターフェースボードの場合

      １．インターフェース・カードを挿入します。
          Plug&Playに対応しているので自動認識されます。
      ２．新しいハードウェアが認識されてインストールするドライバを選択するダイ
          アログが現れます｡
      ３．ラジオ・ボタンで[ﾊｰﾄﾞｳｪｱの製造元が提供するドライバ(M)]を選択して[OK]
          ボタンをクリックして下さい｡
      ４．[ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸからのｲﾝｽﾄｰﾙ]のダイアログが現れるのでこのファイルのある
          CD-ROMをドライブに挿入してCD-ROMのディレクトリ(\DRIVERS)を指定して[OK]
          ボタンをクリックします。
      ５．デバイスの選択の画面が現れ[ﾓﾃﾞﾙ]のリストからこれからインストールする
          インターフェース・ボードの名称を選択して[OK]のボタンをクリックすると
          インストールは完了です。

    ■ ISAインターフェースボードの場合

　　  １．Windows95の[コントロール・パネル]から[ハードウェア]をダブル・クリッ
          クして下さい｡ ハードウェア・ウィザードの画面が現れます｡
　　  ２．ハードウェア・ウィザードの初期画面の下にある[次へ]のボタンをクリック
          します。
　　  ３．[新しいﾊｰﾄﾞｳｪｱを自動的に検出しますか？]と聞いてきますのでラジオ・ボ
          タンを[いいえ]に切り換えて[次へ]のボタンをクリックします。
          インストールするハードウェアの種類を選択する画面に切り替わります｡
　　  ４．ハードウェアの種類から[？その他のﾃﾞﾊﾞｲｽ]を選んで[次へ]のボタンをクリ
          ックします｡ ハードウェアの製造元とモデルを選ぶ画面に切り替わります｡
　　  ５．[ﾃﾞｨｽｸ使用(H)...]のボタンを押します｡[ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸからのｲﾝｽﾄｰﾙ]のダイ
          アログが現れるので、このファイルのあるCD-ROMをドライブに挿入してCD-RO
          Mのディレクトリ(\DRIVERS)を指定して[OK]ボタンをクリックします。
　　  ６．ハードウェア・ウィザードの画面に戻りこれからインストールするインター
          フェースボードの名称を選択して[次へ]のボタンをクリックします。
　　  ７．リソースの種類のリスト・ボックスに表示された[ﾒﾓﾘの範囲]の[設定]の内
          容を控えてインターフェース・ボードのDIPスイッチを設定します。
          [ﾒﾓﾘの範囲]を特定のアドレスに変更する場合もここではそのままインストー
          ルの作業を続けます｡[次へ]のボタンをクリックします。
　　  ８．[完了]ボタンをクリックするとインストールは完了です。
　　  ９．コンピュータをシャットダウンします。
　　  10．７項で控えたアドレスをインターフェース・ボードのDIPスイッチを変更し
          てコンピュータに装着し、起動し直します｡
　　  11．７項で控えたアドレスを変更する場合は全てのインストールを終えた後に
          [コントロール・パネル]の[システム]を起動して、[デバイスマネージャー]
          タブにある[COMPUTEX-I/F]の中にあるインストールされたインターフェース
          ボードのプロパティを起動します。
      12．[リソース]タブの[メモリの範囲]で設定を変更して下さい｡
          この設定で変更したメモリの範囲とインターフェース・ボードのDIPスイッ
          チの設定は必ず同じアドレスにして下さい｡


４．バージョン履歴
-------------------------------------------------------------------------
　V1.02 -> V1.03                                               2000/06/19
-------------------------------------------------------------------------
・本ドライバをWindows95、Windows98、Windows Me, Windows2000対応に変更しました。

-------------------------------------------------------------------------
　V1.01 -> V1.02                                               2000/02/24
-------------------------------------------------------------------------
・PCC-IF02(PCMCIAカード対応インターフェース)をWindows2000に対応しました。

-------------------------------------------------------------------------
　V1.00 -> V1.01                                               2000/02/17
-------------------------------------------------------------------------
・PCI-IF02(PCIバス対応インターフェース)をWindows2000に対応しました。
