/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
//  インターフェース・ボード・デバイス・ドライバのインストールについて
//
//  Windows NT4.0(SP3)用
//
//  Copyright (C) 1999 COMPUTEX CO.,LTD.
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

１．対象インターフェース

+-----------+--------+------------------+------------+
|   名称    |  バス  |      ホスト      | WinNT4(SP3)|
+-----------+--------+------------------+------------+
| ISA-IF01  | ISA    | AT互換機         |     △*1   |
| ISA-IF02  | ISA    | AT互換機         |     △*1   |
| PCC-IF01  | PCMCIA | AT互換機         |     Ｘ     |
| PCC-IF02  | PCMCIA | AT互換機         |     Ｘ     |
| PCI-IF01  | PCI    | AT互換機         |     Ｘ     |
| PCI-IF02  | PCI    | AT互換機         |     ○*2   |
+-----------+--------+------------------+------------+

    *1 ISA_NT4.txtを参照してください。
    *2 Windows NT4.0(x86) ServicePack3以上


２．ディスクの内容

    IF02_NT4.TXT         このファイル
    IF02_NT4.EXE         PCI-IF02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバのインストーラ
    ISA_NT4.TXT          ISA-IF01,02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバの説明ファイル
    ISA_NT4.EXE          ISA-IF01,02専用WindowsNT4.0デバイス・ドライバのインストーラ
    README.TXT           Windows95/98/Me/2000用デバイス･ドライバの説明ファイル
    CTEXW9X.INF          Windows95/98/Me用インターフェースボード設定ファイル
    CTEXW2K.INF          Windows2000用インターフェースボード設定ファイル
    CTEXIF02.SYS         Windows2000用デバイスドライバ本体
    CTEXIF03.SYS         Windows2000用デバイスドライバ本体
    WRTDEV0.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV1.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV2.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV3.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV4.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV5.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV6.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV7.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV8.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ
    WRTDEV9.VXD          Windows95/98/Me用デバイスドライバ


３．インストール方法

    インストールの方法はWindowsNTにAdministratorでログインしてCD-ROMのディレク
    トリ(\DRIVERS)のIF02_NT4.EXEを実行し、指示に従ってセットアップしてください。
    PCI-IF02を同じパソコンで使用される場合はIF02_NT4.EXEのラジオ･ボタンで選択
    して下さい。追加する場合もIF02_NT4.EXEを再度実行してからラジオ･ボタンで何
    枚使用するか設定して下さい。

    ・１枚使用する場合      [1. It uses only one board.]
    ・２枚使用する場合      [2. It uses two boards.]
    ・３枚使用する場合      [3. It uses three boards.]
    ・４枚使用する場合      [4. It uses four boards.]


４．インターフェース・ボードのセットアップ

    CSIDEはユーザー権限で実行できますが、デバイスドライバ・ソフトのインストー
    ルや設定変更はAdministratorでログインしてください。


５．バージョン履歴
-------------------------------------------------------------------------
　V1.00                                                          99/05/31
-------------------------------------------------------------------------
・初期バージョン
